**Бесплатно**

 **Газета официальных документов администрации и**

**№ 71 от 19 июля 2019 г** **Совета депутатов Пятилетского сельсовета Черепановского района**

 ***Отдел надзорной деятельности и профилактической***

 ***работы по Черепановскому и Маслянинскому районам***

***Новосибирской области информирует***

**Пожарная безопасность при ремонте отопительных печей.**

*Ежегодно в летний период многие жители частных домов производят ремонт отопительных печей. Но, далеко не все, осознают серьезность данных работ и не соблюдают обязательные противопожарные требования при устройстве печей. Ежегодно с началом отопительного сезона происходит резкое увеличение количества пожаров, причины которых связаны с неправильным устройством отопительных печей и дымоходов. В целях недопущения пожаров по этим причинам, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при устройстве печей.*

*Каждая печь должна иметь самостоятельный фундамент. Если настил под основанием печи деревянный, то нижнюю часть зольника выполняют не менее чем из 2-х рядов кирпичей. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист, размером 500х700 милиметров, металлический лист следует укладывать на асбестовый картон толщиной 8 мм. Дымовая труба печи при прокладке через деревянные чердачные или межэтажные перекрытия должны иметь утолщения кирпичной кладки (горизонтальная разделка) не менее 500 мм. до сгораемых конструкций здания. Утолщение в кирпичной кладке (вертикальная разделка) должно быть и у стенок печи, если печь примыкает или находится близко сгораемым элементам здания (стенам, перегородкам). Печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту размером 500 мм. Сгораемые стены и перегородки в отступах защищают кирпичной кладкой на глиняном растворе толщиной в одну четверть кирпича. В задвижке дымового канала печи (так называемой «вьюшке») должно быть отверстие не менее 15х15 мм.*

 *На чердаках дымовые трубы должны быть оштукатурены и побелены. Деревянная обрешетка вокруг кирпичной трубы должна быть удалена на 13 см. Для розжига печей категорически запрещается использовать легковоспламеняющиеся жидкости, а также доверять розжиг печи малолетним детям. У печей, на перекрытиях печей, предтопочном листе нельзя сушить дрова, хранить другие горючие материалы. Перед отопительным сезоном каждый хозяин должен проверить исправность печи и дымохода, при необходимости произвести ремонт, заделать трещины глиняно-песочным раствором.*

*Каждому необходимо помнить, что выполнение Правил пожарной безопасности поможет уберечь Ваше жилище от пожара.*

 инспектор отдела надзорной деятельности

по Черепановскому и Маслянинскому районам

 Новосибирской области Кудаспаев Д.А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редакционный совет: Гребенщиков В.В Чупина Е.АКопенкина О.В.Гришина О.Ю | Администрация Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, Совет депутатов Пятилетского сельсовета. п.Пятилетка ул. Центральная 12 , тел, факс 58-222 | Тираж 99 экземпляров |